**Перед эксплуатацией печей и каминов очень ВАЖНО:**

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;

- кладку печи или ее ремонт не доверяйте случайным людям — обязательно пригласите специалиста;

- систематически, не реже одного раза в три месяца очищайте дымоходы и печи от сажи. Это весьма горючий материал. Опытные люди знают: если из трубы вылетают искры, это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению сажи;

- нередко причиной пожара становится перекаливание печи, поэтому топить надо умеренно, понемногу, с перерывами чрез каждые два час топки;

- дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться в печи;

- немедленно заделывайте глиной с песком появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины;

- побелите наружные стены дымовых труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;

- прибейте металлический лист размером не менее 0,5-0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;

- топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;

- установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;

- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас;

- не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и заборов.

**При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- допускать перекаливания печей (нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений)

- разжигать дрова в печи или камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями

- оставлять топящиеся печи без присмотра и поручать это детям

- оставлять перед топками печей и каминами дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей.  
   
**При пожаре звоните — 01  или  112**

**БЫТОВОЙ ПОЖАР**

Огонь распространяется и причиняет более или менее значительный ущерб в зависимости от вида горящих материалов.

**ДЕЙСТВИЯ ДО ЧС**

* Храните спички и зажигалки в местах, как можно менее доступных для детей.
* Не храните воспламеняемые вещества и предметы (спирт, газовые баллоны, бумагу, материю и т.д.) поблизости от источников тепла.
* Избегайте накопления тепла (например, не накрывайте ничем телевизоры, калориферы и т.п.).
* Не пользуйтесь свечами или же задувайте их перед тем, как покинуть комнату.
* Осторожно с золой – она может содержать в себе тлеющие головни в течение нескольких дней. Если она вам нужна, храните ее в огнеупорном контейнере.
* Никогда не курите в постели.
* Для окурков используйте огнеупорные подносы. Прежде чем выбросить окурки в мусорный бак или ведро, выждите несколько часов.
* Не покидайте кухню, если на плите кипящее масло. Перед уходом из дома проверьте, выключены ли на плите все комфорки.
* Помните номера телефонов спасательных служб (пожарных, ГО и др.).

**ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ЧС**

* Действуйте спокойно и рассудительно, не поддавайтесь панике.
* Известите пожарную службу, четко сообщите ей свой адрес.
* Отключите газ и электричество.
* Используйте доступные средства пожаротушения. Никогда не пытайтесь погасить горячие нефтепродукты водой. Если горит электрооборудование, отключите его от источников питания.
* Покиньте здание.
* Попытайтесь спасти людей и животных, подвергшихся опасности (если на человеке загорелась одежда, набросьте на него одеяло и катайте его по земле).
* Если лестничные клетки и коридоры задымлены, оставайтесь в квартире, закройте двери и окна, чтобы не допустить сквозняка. Часто поливайте дверь водой и законопатьте щели в двери мокрыми тряпками. Держитесь у окна, чтобы снаружи было видно, что вы в доме (окна не открывайте).
* Если вы в задымленном месте, держитесь ближе к полу – там есть полоса чистого воздуха.
* Избегайте риска оказаться в огненной ловушке.

**ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЧС**

* Следуйте инструкциям спасательных служб.
* Осмотрите дом. помогите соседям. Используя аптечку первой помощи, окажите помощь людям, попавшим в беду.

**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ**

* Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.
* Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.
* Двери и люки, ведущие в подвальные и чердачные помещения, держите закрытыми на замок.
* Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в коридорах общего пользования, на лестничных клетках и под лестничными маршами.
* Не допускайте самовольного строительства хозяйственных сараев, кухонь и индивидуальных гаражей у жилых домов и в противопожарных разрывах между зданиями. Их строительство производите только при наличии соответствующего разрешения.
* **Не курите в постели, это может привести к пожару с самыми тяжелыми последствиями.**
* Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачных и подвальных помещениях.
* Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.
* Не позволяйте малолетним детям включать электроприборы и газовые плитки.
* **Разъясняйте детым опасность игр с огнем. Не оставляйте малолетних детей в квартирах тез присмотра.**
* Соблюдайте меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии и при ремонтных работах с применением лаков и красок.
* Электропроводку в квартирах и хозяйственных сараях содержите в исправном состоянии.
* В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.
* У электросчетчика для защиты электросети от перегрузки устанавливайте только автоматические или плавкие предохранители заводского изготовления.
* Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.
* Электроутюги. Электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и не размещайте их вблизи мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
* Не применяйте для обогрева помещений электрообогреватели кустарного производства.
* Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных ламп и других светильников бумагой и тканями.
* Не сушите одежду и другие несгораемые материалы над печами, газовыми плитами и электронагревательными приборами.
* Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.), горящие газовые и керосиновые приборы, топящиеся печи.
* Перед началом отопительного сезона отопительные печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.
* На сгораемом полу напротив топливника разместите прибитый металлический лист размером 50х70 см.
* Не устанавливайте мебель у зеркала печи и не сушите дрова на печи.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи и стирки одежды.